63 장공련 제15호

1988년 5월 19일

산하회원 여러분

일본화장품공업연합회

갈라진 모발용 코팅제의 주의표시에 대해

귀하의 일익 번창하심을 기원합니다.

한편, 갈라진 모발용 코팅제에 배합된 성분이 원인으로 여겨지는 석유 팬 히터의 고장사항이 발생했습니다. 이 사고는 휘발성 실리콘이 공기중으로 날라가고 이 공기를 흡입한 석유 팬 히터의 내부에서 이것이 연속되며, 그 결과로 발생한 이산화규소 등이 석유 팬 히터의 센서 부분에 부착함으로써, 정상적인 운전을 방해하기 때문이라고 생각되고 있습니다.

한편, 통상산업성 당국의 지도도 있어, 휘발성 실리콘을 배합한 갈라진 모발용 코팅제 등은 가능한 한 시급히 아래 표시를 개별 상품에 기재하도록 요청합니다.

더불어, 이러한 사고를 발본적으로 방지하기 위해, 대체품 개발에 대해서도 아울러 검토해 주실 것을 요청합니다.

이상

아래

실내공기를 받아들이는 석유 팬 히터를 사용중인 방에서 켜거나 말리거나 하지 마십시오.

배합된 휘발성 성분이 팬 히터에 흡입되어, 점화불량이나 중도소화의 원인이 될 수 있습니다.

(2004년 2월 6일 개정)