4장공련 제56호

1992년 9월 28일

산하회원 여러분

일본화장품공업연합회

휘발성 실리콘 배합 두발용 화장품의 처방변경에 대해

귀하의 일익 번창하심을 기원합니다.

한편, 1988년 5월 19일자 63 장공련 제15호 “갈라진 모발용 코팅제의 주의표시에 대해” 및 1988년 7월 2일자 63 장공련 기술 제13호 “휘발성 실리콘 배합 갈라진 모발용 코팅제의 대체품에 대해”와 관련하여, 휘발성 실리콘을 배합한 갈라진 모발용 코팅제가 원인으로 여겨지는 석유 팬 히터의 고장사고를 방지하기 위해, 휘발성 실리콘을 배합하지 않는 갈라진 모발용 코팅제의 개발 등에 대해 요청한 결과, 여러분의 많은 협력 하에 이러한 사고는 그 후 크게 줄었습니다.

하지만, 이번 겨울에 다시 동일한 사고의 증가가 눈에 띈다는 보고를 사단법인 일본가스석유기기 공업회로부터 받았습니다.

따라서 기술위원회에서 수집한 정보를 토대로 그 원인을 검토한 결과, 갈라진 모발용 코팅제에서 보였던 처방 중에 휘발성 실리콘을 다량 함유하며, 1회 사용량이 비교적 많이 씻어내지 않는 용법의 상품이면서, 사용 시 헤어 드라이어 등으로 말리는 상품이 이러한 사고를 쉽게 일으킨다고 판단했습니다.

관련하여, 갈라진 모발용 코팅제 뿐 아니라 상기 요건을 충족하는 두발용 화장품에 휘발성 실리콘을 배합한 제품이 있다면 시급히 처방을 변경해 주실 것을 바랍니다.

또한, 처방변경까지의 잠정적인 조치로서, 개별 상품에 아래와 같은 주의표시를 요청함과 동시에, 휘발성 실리콘을 배합하지 않는 두발용 화장품으로 전환된 경우에는 구 상품과 구별이 가도록 방도를 상품에 강구해 주실 것을 요청합니다.

실내 공기를 받아들이는 팬 히터를 사용중인 방에서 켜거나 말리거나 하지 마십시오.

배합된 휘발성 성분이 팬 히터에 흡수되어, 점화불량이나 소화의 원인이 될 수 있습니다.

아무쪼록 잘 부탁드립니다.

이상